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Montone, proseguono i lavori di messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale di Bacciana
L'impegno del Comune contro il dissesto idrogeologico per tutelare la viabilità e il territorio
(Cittadino e Provincia) – Montone, 20 ottobre 2026 – Proseguono nel territorio di Montone i lavori di messa in sicurezza e ripristino della Strada Comunale n. 9 di Bacciana, conosciuta anche come Via della Pieve Vecchia, un'importante arteria di collegamento lunga circa quattro chilometri che si sviluppa a nord del centro abitato e collega diverse strade vicinali.
L'intervento, finanziato attraverso i fondi previsti dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), punta a tutelare le infrastrutture viarie e a garantire la piena funzionalità della rete stradale comunale.
Un ulteriore passo dell'Amministrazione comunale nella mitigazione del rischio idrogeologico e nella prevenzione dei fenomeni di dissesto, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore criticità del territorio. “Attraverso questo progetto esecutivo andiamo a risolvere in maniera definitiva un annoso problema di dissesto sulla Strada Comunale di Bacciana, intercettando le acque di sgrondo e consolidando i versanti collinari - dichiara il sindaco Mirco Rinaldi -. Ringraziamo gli uffici comunali e i professionisti coinvolti per il lavoro che stanno svolgendo”.
Gli interventi
Nel dettaglio, i lavori in corso riguardano il consolidamento di un movimento franoso che da tempo interessa parte della carreggiata, recentemente aggravatosi a seguito di un cedimento della scarpata a valle, con conseguenti ripercussioni sulla sicurezza della circolazione.
Le opere prevedono la realizzazione di strutture di contenimento e scogliere di protezione per stabilizzare il terreno, insieme alla posa di oltre 80 metri di drenaggi sotterranei per intercettare e allontanare le acque. Sono inoltre previsti nuovi pozzetti, tombini e attraversamenti stradali per migliorare il deflusso delle acque meteoriche e prevenire ulteriori fenomeni di instabilità.
Una volta completate le opere di consolidamento e regimazione idraulica, si procederà al rifacimento del manto stradale nei tratti interessati, per una lunghezza complessiva di circa 340 metri, e al ripristino della segnaletica. 
La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell'anno, salvo condizioni meteorologiche avverse che potrebbero incidere, in particolare, sulle operazioni di asfaltatura.
Durante l'esecuzione degli interventi potranno verificarsi alcuni disagi alla circolazione, dovuti alla presenza di escavatori e camion lungo la carreggiata. Il traffico è attualmente regolato da personale a terra, così da consentire, per quanto possibile, il transito dei veicoli ed evitare la chiusura totale della strada, che comporterebbe maggiori difficoltà per i residenti e gli automobilisti.
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